宿州职业技术学院**（**采购安装厕所节水控制器**）**项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 |
| 人体感应厕所节水器 | |  |  | | --- | --- | | 产品外观 | 主机，感应一体化 | | 输入电源电压 | AC 220V±10% | | 输出电源电压 | DC 12V/0.5A | | 感应器探测距离 | 0.1～8米 | | 使用水压范围 | 0.02Mpa～0.8 Mpa | | 电磁阀最大耐压 | 0.8 Mpa | | 环境温度 | 0℃～+45℃ | | 电磁阀规格 | 4分，DN15 | | 48套 |
| 电线 | 国标1.5mm2 | 约：10卷 |
| 五孔插座 | 10A 250V ~ | 48个 |
| 穿线管或线槽 | Φ20 | 约200m |
| 三角阀 | Φ4分 | 48个 |
| 上下水钢丝软管 | Φ60cm | 48只 |
| 卡钉 |  | 若干个 |